**Укрепление АКРИГЕЛЕМ – поэтапный процесс**   
  
**Необходимый материалы:**   
1. Инструменты для маникюра или аппарат   
2. Баф  
3. TRINA универсальная жидкость 3в1 150 мл Slip Solution  
4. TRINA Преп   
5. TRINA ЭКО Праймер  
6. TR Гель 2в1 База для г-л+ЭКО укрепление 14г  
7. Кисть+лопатка для Акригеля   
8. TRINA Акригель  
9. TRINA Top   
10. TRINA гель лак (по желанию)   
  
  
1. Делаем чистый маникюр (подпиливаем, убираем кутикулу, подчищаем эпонихий, бафим).  
2. Проходимся TRINA Преп   
3. Далее следует TRINA ЭКО Праймер, но с оговорками:   
\* сухие ногти не требуют дополнительного слоя для улучшения сцепления, как правильно, на них хорошо носятся любые долгосрочные покрытия   
\* на влажные ногти наносим бес кислотный праймер (TRINA ЭКО Праймер) очень тонким слоем – даем ему просохнуть на воздухе 60-120секунд.  
4. Для нанесения акригеля потребуется кисть, она может быть синтетической или натуральный ворс, особенно удобно работать плоской или полукруглой. Перед нанисением кисть необходимо смочить (так что бы с нее не лилась жидкость), что бы материал не приклеивался. Кисть можно окунуть в жидкость и снимать излишки о ватный диск, либо хорошо смочить диск и прикладывая смачивать кисточку.   
5. Из тюбика выдавливаем небольшую горошину и снимает шпателем и прикладываем к первой трети ногтя, Распределяем, как гель для наращивания.  
6. Если не получилось создать идеально ровную поверхность выравнивая – пилим. Подойдет пилка 180/240гритт. Далее нужно забафить поверхность от царапин подойдет шероховатость на 180.   
7. Следующие шаги: можно нанести топ и оставить нюдовый вариант ногтей, либо наносим пошагово гель лаковую систему.   
  
**Укрепление ногтей акригелем** по описанной схеме занимает совсем немного времени, а главное при должной сноровке, совершенной не потребуется тратить на финальное пиление.   
  
  
 **Наращивание акригелем на формы**   
1. Делаем чистый маникюр (подпиливаем, убираем кутикулу, подчищаем эпонихий, бафим).  
2.Надеваем формы на подготовленные ногти.   
3. Смачиваем кисть, что бы к ней не лип материал.  
4. Выкладываем шарик акригелем на ноготь. Распределение происходит от кутикулы (распределяем очень тонким слоем, не загоняя под кутикулу). Далее продвигаемся к боковым валикам – эта зона также плавно спускается вниз, выстраивая форму и длину. По необходимости материал можно немного добовлять, он хорошо сливается и не оставляет ‘’заплаток’’.  
5. Отправляем ноготь на 30 сек. В диодную лампу. После аккуратно снимаем форму и зажимаем ноготь, создавая арку. Затемнадеваем зажим для наращивания и отправляем в лампу досушивается на 30секунд.   
6. Далее можно приступать к небольшому опилу, берите пилку на 180-240 гритт, не ниже. Пилкой действуем без сильного нажима, материал очень мягкий и хорошо поддается опиливанию.   
7. Далее бафим для идеального выравнивания.   
8. Для финального покрытия можно нанести TRINA Top или сделать покрытие гель лаком.